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野生动物栖息地维护技术规范
[bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc191540546][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc189819257][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc190156846][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc224306014][bookmark: _Toc227570632][bookmark: _Toc194069580][bookmark: _Toc227656319][bookmark: _Toc192509383][bookmark: _Toc192580678][bookmark: _Toc194476039][bookmark: _Toc227308086][bookmark: _Toc214266303][bookmark: _Toc193272625][bookmark: _Toc221545291][bookmark: _Toc221545304][bookmark: _Toc192509358][bookmark: _Toc227308072][bookmark: _Toc194476006][bookmark: _Toc194475993][bookmark: _Toc230270782][bookmark: _Toc230357033][bookmark: _Toc232153395][bookmark: _Toc232153546][bookmark: _Toc232153608][bookmark: _Toc233721901][bookmark: _Toc233725923][bookmark: _Toc233883391][bookmark: _Toc233897251][bookmark: _Toc234825023][bookmark: _Toc234849730][bookmark: _Toc235085979]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了野生动物栖息地（以下简称“栖息地”）的总体要求以及巡查、栖息生境维护、设施设备维护、生物与环境监测、评价与改进等技术要求。
本文件适用于上海地区野生动物栖息地的维护工作，自然保护地和湿地的相关维护参照执行。
[bookmark: _Toc194069581][bookmark: _Toc194475994][bookmark: _Toc194476040][bookmark: _Toc193272626][bookmark: _Toc214266304][bookmark: _Toc191540547][bookmark: _Toc221545292][bookmark: _Toc221545305][bookmark: _Toc224306015][bookmark: _Toc227308073][bookmark: _Toc227308087][bookmark: _Toc227570633][bookmark: _Toc189819258][bookmark: _Toc194476007][bookmark: _Toc227656320][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc192580679][bookmark: _Toc190156847][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc192509384][bookmark: _Toc192509359][bookmark: _Toc230270783][bookmark: _Toc230357034][bookmark: _Toc232153396][bookmark: _Toc232153547][bookmark: _Toc232153609][bookmark: _Toc233721902][bookmark: _Toc233725924][bookmark: _Toc233883392][bookmark: _Toc233897252][bookmark: _Toc234825024][bookmark: _Toc234849731][bookmark: _Toc235085980]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 37364.3  陆生野生动物及其栖息地调查技术规程 第3部分:兽类
GB/T 37364.4  陆生野生动物及其栖息地调查技术规程 第4部分:鸟类
NY/T 1121.2 土壤检测 第2部分:土壤pH值的测定
NY/T 1121.4 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定
NY/T22152  福寿螺综合防治技术规程
DB31/T1243  互花米草生态控制技术规范
[bookmark: _Toc227656321][bookmark: _Toc227570634][bookmark: _Toc227308075][bookmark: _Toc227308089][bookmark: _Toc230270784][bookmark: _Toc230357035][bookmark: _Toc232153397][bookmark: _Toc232153548][bookmark: _Toc232153610][bookmark: _Toc233721903][bookmark: _Toc233725925][bookmark: _Toc233883393][bookmark: _Toc233897253][bookmark: _Toc234825025][bookmark: _Toc234849732][bookmark: _Toc235085981]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc192509361][bookmark: _Toc194476009][bookmark: _Toc190156849][bookmark: _Toc191540549]
野生动物栖息地  wildlife habitat
由一定的地理空间、土壤、植物、其他生物和非生物因子构成的野生动物赖以生存的环境条件。
[来源：GB/T37364.1-2019,3.5]
野生动物栖息地类型有野生动物栖息地保护与恢复、湿地生态修复、极小种群物种恢复与野放等。

极小种群物种  very small population species
是指分布地域狭窄，长期受到外界因素干扰，呈现出种群退化和个体数量持续减少，已经低于稳定存活界限的最小生存种群。

    动物通道  wildlife passage
是指为减少公路、铁路、运河等线性基础设施对野生动物的阻隔影响，保障其安全穿越并维持栖息地连通性而修建的专用设施。

栖息生境  habitat
是指野生动物个体、种群或群落自然生存、繁衍并完成其生命周期的特定空间区域，以及该区域内所有影响其生存的生态因子总和。
[bookmark: _Toc233721904][bookmark: _Toc233725926][bookmark: _Toc233883394][bookmark: _Toc233897254][bookmark: _Toc234825026][bookmark: _Toc234849733][bookmark: _Toc235085982]总体要求
[bookmark: _Toc192509363]栖息地管理部门应建立健全指导、检查和监督制度，并逐级落实维护管理责任。
栖息地管理部门应做好栖息地资源保护和维护工作，并制定年度计划，并于每年12月下旬提交年度总结报告。
栖息地管理部门应针对栖息地维护管理中可能发生的常见突发事件，制定相应的应急处置方案。
栖息地管理部门可委托专业团队承担具体维护工作，并通过开展科普宣教活动鼓励公众参与，提升社会对野生动物保护的认知度与参与度。
维护作业人员应执行安全生产规定，落实现场作业安全防护措施，并定期检查安全防护措施的有效性。
[bookmark: _Toc233721905][bookmark: _Toc233725927][bookmark: _Toc233883395][bookmark: _Toc233897255][bookmark: _Toc234825027][bookmark: _Toc234849734][bookmark: _Toc235085983]巡查
巡查应固定专门人员并按照巡查路线和内容开展。
巡查内容应包括但不限于栖息生境、设施设备。巡查内容可参考附录A。
每周巡查范围应覆盖整个栖息地，且每月不少于1次。
当发生台风、强对流天气、寒潮等自然灾害和有可能对栖息地及其设施造成较大破坏的异常情况时，应开展专项巡查。
巡查过程中发现野生动物异常、生境受损、基础设施损坏、开挖取土、阻断水源等情况应及时上报并采取相应措施。
巡护人员应做好巡查日志记录，巡查记录应真实、详尽和准确，应包含文字描述、图表、照片或视频资料。巡查日志可参考附录B。
[bookmark: _Toc194476016][bookmark: _Toc192509369][bookmark: _Toc233721906][bookmark: _Toc233725928][bookmark: _Toc233883396][bookmark: _Toc233897256][bookmark: _Toc234825028][bookmark: _Toc234849735][bookmark: _Toc235085984]栖息生境维护
场地地形地貌维护
场地地形地貌的地表无新增沟壑、塌陷、滑坡或严重侵蚀现象。
微地形整体应符合原设计或生态修复方案要求。
生境岛屿的顶面积、高程发生变化时，应及时恢复原形态。
场地内地表覆盖状况良好，无大面积裸露、无乱搭乱建、无大面积垃圾或松散堆积物。
动物通道维护
动物通道应结构稳固、无坍塌、无积水、无堵塞，且两端连通自然生境，无人为干扰。
通道内壁、底面应无平整、无尖锐突出物和易造成伤害的构件。
通道内及周边植被应配置合理、遮荫适度，有良好的隐蔽性、安全性。
隐蔽场所维护
隐蔽场所应与周边生境连通良好，为动物提供安全、安静的藏身空间。
场所内应无大面积裸露结构、或易坍塌结构，地面无严重板结或积水。
场所内植被或遮挡物应生长良好、无枯萎死亡。
水体维护
应根据实际管养需求确定水体保洁频次，保持水面整洁，无漂浮垃圾和明显污染物；水面垃圾应及时打捞并分类处置，宜做到日捞日清；水域出现蓝藻时应及时清理，不应发生水华。
水质稳定，水体不存在浑浊、发黑、发臭、发绿、发黄现象，出现水污染事件应及时上报并按相关规定处置。
应根据野生动物、栖息地的营建需求，适当保留或清除水生植物的枯黄衰老叶片和植株。
应保证水系通畅，定期清理淤泥；清淤深度应根据实际情况确定，一般不应低于设计标高。
水位应可控，调度运行合理；遇到极端天气时，可通过现有水工设施做好预排水和补水工作。
应根据防汛调度要求，在台风、暴雨、洪水过后及时开展保洁，首先清除大型漂浮物、倾入水域的树木树枝等障碍物。
植被维护
基本要求
植被配置与生长状况应符合目标物种的栖息需求，养护作业应避开鸟类、两栖类、鱼类及昆虫等野生动物繁殖期。
在高温或持续干旱天气下，植株出现叶片萎蔫、地表龟裂等现象时，宜选择早晚时段，采用根部浇灌或喷灌方式浇水，不应大水漫灌，防止积水烂根。
应根据植物生长习性、季节特点，定期开展病虫害防治；优先采用物理或生物防治方法，减少化学农药使用，以免杀死天敌和影响野生动物、有益生物的栖息繁衍。
在开放性的栖息地中施药时，应选择人流较少的时段进行；位于水源保护地范围内的栖息地在，不应使用农药和化肥。
对竞争性和缠绕性杂草应及时清除；宜在杂草开花结实前采用人工或机械方法除杂草，不应使用化学除草剂。
在不破坏植物群落结构、不影响其他树木生长的情况下，可适当保留栖息地内一定数量的倒伏木，为野生动物提供栖息和隐蔽场所。
陆生植物维护
应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况、土壤肥力及天气情况，适时适量施肥、浇水。
植株生长良好，对生长过于茂盛或出现死亡、枯败、断枝、病虫害枝等植株，应及时进行修剪清理，必要时补植适应能力强的乡土植物。
宜保留栖息地内鸟巢、兽穴及隐蔽地的林木。
台风、暴雨等极端天气来临前，应对高大、浅根、迎风、树冠庞大、枝叶过密的树木提前疏枝并加固；天气过后，应及时清障疏路、疏通沟渠、排除积水，扶正倒伏木，修剪风折枝，并适时补植。
林地的养护可参照DG/TJ 08-2096；其他陆生植物维护可参照DB 31/T 1639。
水生植物维护
对枯死、枯黄、倒伏的水生植物应及时修剪；对衰败、死亡的水生植物，应及时打捞残体，并在其休眠或生长停滞时及时更换或重新种植。
水生植物繁殖且密度过大时，应剔除部分老植株，必要时设置围合设施，固定其位置和分布范围。
对长出水面影响景观的沉水植物及其死株应适时清理；生长扩张出生态浮床的水生植物，宜修剪至浮床框架外20cm以内。
应根据野生动物栖息地营建需求，入冬后应及时清理、收割水生植物。
其他养护要求可参照DB 31/T 1639。
食源植物维护
食源植物的维护应满足物种取食的需求。
食源植物应合理修剪病虫枝、枯死枝、过密枝和疯长枝。
影响野生动物活动、取食的缠绕物、遮挡物应及时清理。
有水位、盐度生长需求的食源植物，应做好水位、盐度调控。
外来入侵物种防控
发现外来入侵物种后，应优先采取对生态环境友好、对野生动物干扰小的清除措施，并及时阻断其扩散蔓延。
对入侵物种进行刈割后，产生的秸秆应集中收集，且进行无害化处理，阻断其再生与再次传播。
互花米草除治应按照DB31/T1243；福寿螺除治应按照NY/T22152。
[bookmark: _Toc233725929][bookmark: _Toc233883397][bookmark: _Toc233897257][bookmark: _Toc234825029][bookmark: _Toc234849736][bookmark: _Toc235085985]设施设备维护
工程设施设备维护
道路
巡护道路应保持路面平坦，无坑洼、垃圾堆积和尖锐突出物，出现损坏部分应及时修补，不留安全隐患。
铺装地面、侧石、台阶等附属构造应保持平整稳固，无松动破损，且排水顺畅、无积水。
栈道
栈道面板应保持平整、洁净，无垃圾堆积和尖锐突出物；板面的粪便、油污等污垢应及时清理。
栈道松动部位应及时加固；对破损、腐烂、倾倒、变形、锈蚀、油漆剥落等情况应及时维护，已丧失使用功能或无法修复的，应及时更换。
桥梁
桥面应保持整洁，无粪便、油污等污垢，发现后应及时清理。
桥梁主体结构应保持完整，出现松动时应及时加固，出现变形、损坏、腐烂、油漆剥落、锈蚀等情况应及时修复。
桥台桥墩周围出现填土不实或不均匀沉陷时，应及时填土、平整、夯实。
围堰
围堰出现裂缝、渗漏、管涌、冲刷坑、动物洞穴等隐患时，应及时封堵、回填、加固；影响围堰安全的植被应及时清理。
围堰坡面出现冲沟、滑坡等情况，应及时修正、平整并夯实。
在受冲刷严重或有鸟类等动物栖息需求的区域，围堰坡度宜适当放缓。
护岸护坡
护岸护坡坡面应保持自然平顺，出现陡坎、残缺等形态缺陷时应及时修复。
护岸护坡出现水土流失、沉降、冲刷、坍塌及开裂等安全隐患时，应及时加固修复。
护岸及周边影响水陆水文连通的垃圾、淤堵物等应及时清理。 
雨后应及时疏导排水系统，保持排水通畅与安全，防止或减少水毁灾害的发生。
水闸
闸门及其附属设备应定期除锈、涂刷防锈漆；局部变形应及时修复、整平并补漆；闸墩等水工结构破损应及时修补；老化或损坏的橡胶止水带应及时更换，对存在渗漏的结构应采取止水加固或翻修。
闸门启闭设备、转动部件及限位装置等，应按运行时段安排用前检修、用后保养。
电气设备应定期检修、除尘、紧固接线，消除漏电隐患；木结构构建每年应至少涂刷防腐油漆1次。
闸门进、出水处拦截的漂浮垃圾应及时清理，保持过水通畅。
泵站/水泵
水泵、电机及其金属连接件应定期保养、润滑、紧固，并作除锈防腐处理；密封件老化或失效时应及时更换；木结构构件每年应至少涂刷防腐油漆1次。
管道、阀门及其连接部位应定期检查，出现渗漏、损坏或密封失效时，应及时修补或更换。
电气设备应定期除尘、检修和绝缘测试，对老化、破损线路应及时更换，消除漏电、短路风险。
进出水池、进出水口内的漂浮垃圾、杂草及淤积泥沙应定期清理，防止流道堵塞。
水泵长期停用时，应将泵体及管道内积水放空，并做好防锈处理，防止部件锈蚀、卡涩。
涵管
引排水管道应定期疏通，及时清除周边杂物、杂草和管内淤泥，保持输水畅通；穿越提防的排水管道应设置防倒灌措施，防止高水位时河水倒灌。
引排水设施的接合部应连接可靠、排水畅通，避免出现阻水或漏水现象。
管道出现裂缝、破损、渗漏或接口脱开时，应及时修补、密封或加固；对管顶覆土沉降、塌陷、流失部位，应及时回填并分层夯实。
生态浮床
生态浮床应保持结构牢固、锚固稳定，发生位移或松动时应及时复位并重新固定；浮床或其构件损坏时，应及时修补或更换。
生态浮床的覆盖范围和植物配置应根据水体变化情况，适时动态调整。
生态基
生态基应布设均匀、密度适中。并保持整体稳固；发生位移或缺失时，应及时复位、固定或增补。
生态基应定期清洗，频次不应低于每半年1次，对水质波动较大或不稳定水体中的生态基，应适当增加清洗频次。
生态基的设置应根据水体水质、水文条件变化适时评估，必要时及时调整布设数量。
软围隔
软围隔应定期清理，去除附着在上面的藻类、垃圾等杂物，频次不应低于每月1次。
软围隔应定期进行防腐处理，频次不应低于半年1次。
软围隔出现破损、松动、磨损、老化、连接件损坏时应及时修复，损坏程度较大时应整体更换。
曝气装置
曝气装置应定期进行日常保养，拆机检查、部件清洁和更换用油的频次不应低于每半年1次。
曝气装置发生松动、位移或运行异常时，应及时加固、复位或维修；无法修复的部件应及时更换。
供电系统发生故障时，应立即停机检修；涉及涉水作业时应立即停止，以防出现安全事故。
控制系统及仪表应定期检查、校准，频次不应低于每两个月1次；出现异常或故障时，应及时维修或更换。
曝气装置的运行时间、启停频次，应根据水体水质变化情况适时动态调整。
供水供电设施
设施设备周边应保持环境整洁，设备表面及周边的垃圾、杂草等杂物应定期清除；配电箱应定期除尘、紧固接线、防锈及防水密封，消除漏电和火灾隐患。
出现线路老化、绝缘体破损或导体裸露时，应及时更换。
隔离设施
隔离设施应保持稳固、整洁、完好；出现缺失、变形、破损、腐烂、锈蚀、油漆剥落、老化或连接件损坏时，应及时修复，修复部位宜与原结构材质、色调一致，损坏严重无法修复的，应整体更换。
钢结构隔离设施应定期除锈并涂刷防锈漆；木质结构隔离设施每年应至少涂刷防腐油漆1次，并应采取防治白蚁等蛀虫危害。
隔离设施上及周边的垃圾、杂草、粪便等杂物应及时清理，保持设施及周边环境整洁。
助养设施
助养设施应保持干净、整洁，残留饲料、粪便、杂物应及时清理，定期清洗、消毒，保持干燥、清洁、无霉变、无异味。
助养设施应定期检查其连接点是否松动、锈蚀、变形；出现破损、裂缝、锈蚀、变形等情况应及时修补或更换。
设施的锈蚀应定期除锈、刷漆，出现变形或破损的网片、栏杆应及时更换；木质构件腐朽情况应定期检查，必要时及时更换。
标识标牌
标识标牌应保持结构完好、外观整洁；出现变形、破损、锈蚀等情况时，应及时维修或更换，维修部位宜与原结构材质、色调一致；无法修复的，应整体更换。
标识标牌应定期维护，确保版面内容完整、字迹图案清晰、指示功能正常。
需油漆或粉刷的标识标牌，应定期重涂保护，每年不应少于1次。
科普设施
科普设施的状况应定期检查，保持结构完好、外观整洁；发现破损、老化或功能失效时，应及时修复，无法修复的应更换。
科普展示内容应定期核查与更新，确保信息准确、科学、时效性强。
监测设施设备维护
红外相机
红外相机应定期进行日常清洁、保养，保持镜头洁净、外壳无污损。
红外相机的安装应牢固稳定，发现偏移、松动时应及时调整并加固。
红外相机应保持全天稳定运行、图像清晰；出现损坏且无法修复时，应及时更换或采取临时替代监测措施。
监控设备
监控设备应定期进行日常清洁与保养；配套的系统软件应开展日常巡检，做好性能优化、故障诊断与排除。
应定期检查摄像头在线状态、画面质量及覆盖范围，检查支架、立杆及固定螺栓，发现遮挡、偏移、松动等情况应及时调整、加固。
监控设备应保持全天稳定运行，确保图像清晰、存储完整、供电正常；发现断线、黑屏、花屏、存储异常或设备损坏无法修复时，应立即报修、记录并采取临时替代措施。
野生动物跟踪装置
野生动物跟踪装置应定期检查，发现松动、断裂、脱落或佩戴异常时，应及时绑扎加固或更换。
应定期检查跟踪定位成功率及数据精度，发现持续漂移或误差超限等问题时，应及时校正或优化设备设置。
气象站和水文监测设施
气象站和水文监测设施应定期进行日常清洁与保养。
应保持气象站和水文监测设施全天稳定运行，数据采集与传输准确、连续；出现故障时，应及时修复或更换备备件。
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基本要求
栖息地监测宜采用无人机遥感、红外相机、无人机热红外等先进技术手段，提高监测效率与覆盖面。
监测数据应真实、准确、完整；每年应对监测数据进行统计分析、整理，编制年度资源监测报告，并根据生物监测和环境监测结果，分析栖息地存在问题并提出维护建议。
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生物监测内容应包括极小种群物种、鸟类、蛙类、湿地指示昆虫、大型底栖类动物等生物类群；必要时，可增加鱼类监测。
生物监测内容、时间及方法应根据栖息地目标物种的生物学特性确定，并按照表D.1的规定执行。
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环境监测内容应包括水文、水质、土壤、植物、外来入侵物种等。
环境监测内容、时间及方法应根据栖息地实际情况确定，并按照表D.2的规定执行。
[bookmark: _Toc234849738][bookmark: _Toc235085987]科普宣教
宜根据栖息地的科普资源现状和场地条件，建设宣教中心，并至少配备1名专兼职讲解员。
可结合本地资源特色，编制科普读物与课程，丰富科普宣传内容。
可利用栖息地平台，组织开展形式多样的自然教育与科普宣传活动。
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栖息地管理部门应建立健全日常巡查机制，定期组织开展栖息地维护检查，检查内容包括但不限于巡护记录、设施设备运行状况、监测数据、宣教活动开展情况及影像资料等，确保各项维护措施落实到位。
对日常巡查中发现的问题，栖息地管理部门应及时反馈并指导维护单位做好整改。
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（资料性）
栖息地巡查内容
表A.1给出了栖息地巡查的参考内容。
栖息地巡查要求
	巡查项目
	巡查内容
	备注

	场地地形地貌
	1.场地地表有无明显新增沟壑、塌陷、滑坡或严重侵蚀现象；
2.是否有乱搭建、乱种植的现象，是否有垃圾堆积等情况；
3.生境岛屿的顶面积、高程有无变化；
4.地表植被覆盖、地表裸露面积等是否满足动物栖息需求；
5.动物通道是否结构稳固、无坍塌、无积水、无堵塞等情况；
6.隐蔽场所连通性是否完好。
	

	水体
	1.水面保洁情况，有无水面漂浮物、死亡的动物及植物；
2.水体是否满足植物生长、动物栖息等需求；
3.水体水质情况，是否存在浑浊、发黑、发臭、发绿等现象；
4.水体透明度情况；
5.水体周边是否有异常排水现象，有无突发性水污染事件；
6.水体是否有堵塞、河底是否有淤积等情况；
7.对水体盐度有要求的栖息地，水体盐度是否满足需求。
	

	植被
	1.植物（陆生、水生、食源）生长情况，有无明显枯萎、缺损、霉污、病枝、虫害、烂头等现象；
2.台风、暴雨、暴雪等极端天气来临前，对陆生植物开展详细的安全排摸，重点巡查高大、浅根、迎风、树冠庞大、枝叶过密的树木绑扎、立桩情况；
3.水生植物生长存活情况，有无非正常死亡、大量繁殖、密度过大或异常无水草等情况；
4.食源植物生长是否充足；
5.有无藻类过度聚集等富营养化现象；
6.衰败、死亡后的水生植物是否及时清理。
	

	外来入侵物种
	1.有无互花米草、加拿大一枝黄花、凤眼莲等外来入侵物种，有无竞争性杂草；
2.有无福寿螺、美国白蛾、麝鼠、海狸鼠等外来入侵物种。
	

	道路
	1.道路是否有杂物、垃圾；
2.道路是否平整；
3.路面有无缺损、坑洼情况。
	

	栈道
	1.栈道是否有杂物、垃圾、污垢；
2.栈道结构是否有破损、腐烂、倾倒、变形、锈蚀、露筋、油漆剥落等情况，是否稳固。
	

	桥梁
	1.结构是否完好、完整、稳固，钢筋混凝土结构是否有露筋； 
2.桥梁与堤岸结合部是否密实，有无裂缝、渗水、漏水、塌陷等情况；
3.桥台、桥墩周围有无填土不实或不均匀沉降；
4.桥梁周围是否有杂物、垃圾、污垢。
	

	围堰
	1.围堰是否有杂物、垃圾；
2.围堰顶宽度、高程有无明显变化；
3.围堰是否有坍塌、破损、冲刷等现象；
4.有无螃蟹等动物打洞痕迹。
	

	护岸护坡
	1.护岸护坡有无滑坡、沉降、坍塌、渗漏或管涌、倾斜、位移、变形或裂缝；
2.护岸护坡有无受雨淋冲刷、水土流失和植株枯死等情况。
3.有无螃蟹等动物打洞痕迹。
	

	引排水设施
	1.引排水设施结构是否完好，运行是否可靠；
2.管道是否有裂缝、破损、变形、渗漏、接口脱开、堵塞等情况，引排水沟身有无沉陷、断裂、漏水、阻塞等情况；
3.水工结构是否完整，有无沉降、变形、裂缝、断裂、破损、露筋等情况；
4.金属构件运行是否可靠，水泵、闸门构件有无锈蚀、变形、焊缝开裂等情况；
5.止水设施是否老化、破损、漏水；
6.每台水泵是否有定期启动，进行日常维护保养。
	

	水生态设施
	1.生态浮床位置有无偏移，是否完整、是否有缺失或松散，固定是否牢固，植物是否有枯萎、缺损；
2.生态浮床是否整洁，浮体及框架间是否有垃圾、绿萍等漂浮物；
3.检查生态基上微生物生长情况，生态基是否稳定、完好；
4.曝气机运行是否正常，固定是否稳定；
5.软围堰是否破损，连接部位是否牢固，是否能正常发挥作用。
	

	供水供电设施
	1.设备表面是否有杂物、异物等；
2.线路设备是否锈蚀、运行是否安全；
3.接地装置、绝缘防护等是否完好。
	

	隔离设施
	1.隔离设施有无变形、损坏、腐烂、油漆剥落、锈蚀情况；
2.隔离设施立柱及其他构件有无松动情况。
	

	助养设施
	1.助养设施有无松动、脱落、掉漆、锈蚀或明显老化现象；
2.箱体或巢穴结构是否完整、无贯穿性裂缝或大孔洞，出入口是否畅通；
3.配套设施有无缺失或损坏。
	

	标识标牌
	1. 标识标牌是否稳固、完好；
2.标识标牌是否有被植物遮挡，内容是否完整、准确、清晰；
3.标识标牌表面是否整洁、字迹是否清晰。
	

	科普设施
	科普设施是否干净整洁、完好，是否能够正常使用
	

	监测设施设备
	监测设施设备是否干净整洁、完好稳固，是否能够正常使用
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（资料性）
栖息地巡查日志
表B.1给出了栖息地巡查日志的参考内容。
栖息地巡查日志
	序号
	巡查时间
	天气情况
	巡查情况
	问题及处理建议
	巡护员

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






DB 31/T XXXX—XXXX
DB 31/T XXXX—XXXX
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维护栖息地多样的生境条件，不破坏植被群落结构。在不影响其他树木生长的情况下，可保留栖息地内一定数量的倒伏木。




（规范性）
栖息地资源监测要求
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（规范性）
栖息地生物与环境监测要求
生物监测要求
根据栖息地类型规定了相应的生物监测内容、时间、方法。
生物监测内容、时间和方法
	栖息地类型
	监测内容
	监测时间
	监测方法

	所有栖息地类型
	鸟类种类和数量
	全年开展鸟类调查，每季开展1次；可根据栖息地营建需求，适当增加频次
	按照GB/T37364.4

	蛙类栖息地、湿地栖息地
	蛙类种类和数量
	在6月、8月～9月夜间进行蛙类种类和数量监测
	采用样线法、声纹监测等调查

	
	湿地指示昆虫
	每年6月～8月
	采用扫网法和观察法综合调查

	
	大型底栖类动物
	根据不同底栖动物的特性，选择最佳调查时间开展
	采用采泥器进行调查

	獐栖息地
	獐种群数量、健康情况、繁育情况、食源情况
	每月
	采用样线法调查，也可在栖息地内根据其活动范围，布设红外相机监测

	狗獾栖息地
	狗獾种群数量、健康情况、繁育情况、食源情况等
	
	

	麋鹿栖息地
	麋鹿种群数量、健康情况、繁育情况、食源情况等
	
	

	扬子鳄栖息地
	扬子鳄种群数量、健康情况、繁育情况、食源情况等
	
	


环境监测要求
根据栖息地类型规定了相应的监测内容、时间、方法。
环境监测内容、时间和方法
	栖息地类型
	监测内容
	监测时间
	监测方法

	所有栖息地类型
	陆生植物种类丰富度
	春季、夏季和秋季
	采用样线和样方法相结合的进行调查，也可采用无人机遥感法进行补充调查

	蛙类栖息地、湿地栖息地
	水生植物的种类丰富度
	每年8月
	挺水植物采用踏查法进行调查；沉水植物采用水草夹法进行调查；浮水植物和浮叶植物采用抄网及水草耙法进行调查

	
	挺水、浮水植物盖度与面积
	
	采用无人机遥感调查，获取航拍图，解译识别包括挺水、浮水植物在内的不同水生植物的分布范围

	所有栖息地类型
	水的化学需氧量
	
	实验室检测

	
	水的总磷
	
	

	
	水的总氮
	
	

	
	水的叶绿素a
	
	

	蛙类栖息地、湿地栖息地
	水位/近岸水深
	每年7月、12月
	采用水位尺测量

	
	明水水面面积
	每年8月
	利用无人机遥感技术结合人工踏查，提取栖息地水域边界，计算水面面积

	
	水系连通
	
	利用无人机遥感技术，结合人工踏查，对栖息地内水域进行解译，判断水系连通性

	所有栖息地类型
	土壤容重
	
	按照NY/T1121.4

	
	土壤pH值
	
	按照NY/T1121.2

	
	土壤含水量
	
	采用烘干法和中子法

	
	生物入侵情况
	结合日常巡查
	采用样线法
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