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前  言

根据上海市住房和城乡建设和管理委员会《关于印发<2025年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划>的通知》（沪建标定[2024]668号）的要求，标准编制组通过广泛调研，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，对《环城绿带养护管理标准》DG/TJ 08-2229-2017进行修订，完成了本标准。
本标准主要内容有：总则；术语；基本规定；绿化养护；设施维护；其他维护。
本标准修订的主要内容包括：
1.第1章总则调整表述。
2.第2章术语新增自然留野区、生态景观区、游憩赏景区、生物多样性保护；调整环城绿带、生物通道表述；删除生态防护绿地、生态休憩绿地、郁闭度、死水位、环城绿带防火监控系统、生境、有害生物综合治理、绿带有害生物和无公害防治。
3.第3章绿化养护与第4章管理与服务调整为第3章基本规定、第4章绿化养护、第5章设施维护及第6章其他维护，并作相关内容调整。
4.第4章绿化养护调整了一般规定；调整树木、地被和草坪草地、水生植物、竹类养护质量要求；调整土壤、水体维护要求；新增生物多样性保护；删除有害生物综合治理。
5.第5章设施维护新增了一般规定；调整基础设施、服务设施、养护设施维护质量要求。
6.第6章其他维护新增保洁、巡查内容；调整防灾减灾和养护台账要求。
有关单位和人员在本标准执行过程中，如有意见和建议，请反馈至上海市公共绿地建设事务中心（地址：上海市闵行区黎安路328号A楼；电话：52235755；E-mail:jingerchen@126.com），以供修订时参考。
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1  总  则

1.0.1 为规范上海市环城绿带养护作业，提高生态环境质量，提升绿带整体品质，保障游憩服务安全，推动绿带高质量发展，制定本标准。本标准将环城绿带分为自然留野区、生态景观区和游憩赏景区，并分别制定相应养护质量要求。
1.0.2 本标准适用于本市环城绿带的养护。楔形绿地和生态间隔带的养护，可参照执行。
1.0.3 环城绿带养护除执行本标准外，还应符合国家、行业和本市现行有关标准的规定。


2  术  语

2.0.1 环城绿带 greenbelt
本标准所称环城绿带，是指城市规划确定的沿外环线道路两侧一定宽度的绿化用地。具体范围由市规划和自然资源局会同市绿化市容局划定。
2.0.2 自然留野区 wild retention area
以再野化和生境保育为导向和主要功能的区域。
2.0.3 生态景观区 ecological landscape area
以生态涵养和基础景观为导向和主要功能的区域。
2.0.4 游憩赏景区 recreational and scenic area
以景观观赏、休闲游憩为主要功能，供市民活动健身、游憩观景的区域。
2.0.5 生态养护 ecological maintenance
以维护和提升生态系统稳定性与生物多样性为目标，遵循植物群落自然演替规律，采取低干预、近自然的技术措施，促进植物群落健康稳定，实现绿地生态效益持续提升的养护方式。
2.0.6 群落优化 community optimization
根据群落演替规律和功能要求，适时淘汰、调整长势较差或生长过密的植株，调控郁闭度，优化常绿与落叶树的比例，促进植物生长和群落发育，最终形成健康、稳定、具有自然演替能力的群落。
2.0.7 生物通道 biological corridor
指将不连续区块（栖息地）相连接，供特定生物迁移的通道。
2.0.8 生物多样性保护 biodiversity conservation
为维护生态系统完整、保护物种与遗传资源，采取就地保护、生境修复、入侵物种防控、栖息地营造等系列措施，减缓生物资源衰退，维持生态系统稳定与可持续的管护活动。



3  基本规定

3.0.1 环城绿带养护包括绿化养护、设施维护和其他维护3个方面。
3.0.2 环城绿带绿化养护包括树木、地被和草坪草地、水生植物、竹类、土壤维护、水体维护、生物多样性保护7个方面。设施维护包括基础设施、服务设施、养护设施3个方面。其他维护包括保洁、巡查、防灾减灾和养护台账4个方面。
3.0.3 养护作业还应符合现行上海市工程建设规范《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19相关规定。


4  绿化养护

4.1 一般规定
4.1.1 绿化养护实行分类分区作业。
4.1.2 绿带调整改造应符合生物多样性保护和生态系统健康要求，应以乡土植物为主。
4.1.3 群落优化应符合树木生长与群落发展规律，对影响植物生长或景观要求较高区域的过密植株，应予疏伐或间伐。
4.1.4 有害生物防控宜优先选择园艺措施、生物防治、理化诱控技术，减少化学农药使用。具体防治技术应符合现行上海市工程建设规范《绿化植物保护技术标准》DG/TJ 08-35相关规定。全域应监测防控检疫性有害生物。
4.1.5 绿化植物废弃物应分类收集、统一处置，并就近消纳，资源化利用。
4.1.6 因高压线控高、防台防汛等安全需要实施的树木修剪，应按电力、水务等相关部门的规定执行。
4.1.7 古树名木和古树后续资源养护应符合上海市现行地方标准《古树名木和古树后续资源管护技术规范》DB31/T682相关规定。
4.1.8 立体绿化和容器绿化、花卉养护应符合现行上海市工程建设规范《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19相关规定。
4.2 树木
4.2.1 存在安全隐患的树木、树枝、病枝、枯枝应及时采取加固、支撑、修剪或移除等处置措施，并做好现场防护警示，保障作业安全。
4.2.2 树木养护质量应符合表4.2.2的规定。
表4.2.2 树木养护质量要求
	项目
	自然留野区
	生态景观区
	游憩赏景区

	景观
	（1）群落以自我更新为主，优势树种稳定；
（2）有较合理的群落结构，林相完好；
（3）林下宜保留凋落物
	（1）根据群落演替规律，结合功能要求留强去弱，优势树种稳定；
（2）群落结构合理，疏密有致，林冠线完整，林缘线自然流畅；
（3）适度清理林下凋落物
	（1）群落结构合理，疏密有致，层次分明，林冠线丰富，林缘线饱满；
（2）特殊景观树应体现植物景观特色；
（3）孤植树树形优美，树冠饱满；
（4）绿篱和造型植物轮廓清晰，线条流畅

	生长
	（1）无成片死树，宜保留不影响植物生长和安全的枯树倒木；
（2）保留树木的自然更新苗、野花和野草
	（1）树木生长健壮，具有较好的自然景观效果；
（2）影响景观的缺株及时补植
	（1）树木生长健壮，枝叶生长正常，观花、观果树种正常开花结果，色叶树种季相特征明显；
（2）影响景观的缺株及时补植

	修剪
	具有绞杀作用的攀援植物攀爬不影响其他植物生长
	（1）无严重影响景观的危害状枝条；
（2）具有特殊景观功能的植株采取特殊修剪；
（3）具绞杀作用的攀援植物攀爬高度不得超过1.5m

	排灌
	（1）排灌水设施完好；
（2）植株无明显失水萎蔫现象

	有害生物控制
	无严重有害生物危害状
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）影响植物景观的有害生物整体叶危害率或枝危害率≤15%，易引起植物死亡的有害生物株危害率≤10%
	（1）基本无害生物危害状；
（2）影响植物景观的有害生物整体叶危害率或枝危害率≤10%，易引起植物死亡的有害生物株危害率≤8%


4.3 地被和草坪草地
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]4.3.1 自然留野区以保留原生地被为主，恶性杂草除外。
4.3.2 地被植物养护质量应符合表4.3.2的规定。
表4.3.2 地被植物养护质量要求
	项目
	自然留野区
	生态景观区
	游憩赏景区

	景观
	地被自然
	（1）地被植物高度基本整齐；
（2）群体景观效果较好；
（3）覆盖率不低于85%
	（1）地被植物高度整齐；
（2）基本无死株和残存株花，群体景观效果较好；
（3）影响景观的缺株及时补植；
（4）覆盖率不低于95%

	生长
	生长良好
	（1）生长良好，混植地被无明显弱势种；
（2）影响景观的缺株及时补植

	排灌
	自然坡度排水，沟渠畅通
	（1）排灌水设施完好；
（2）植株无明显失水萎蔫现象

	有害生物控制
	（1）无严重有害生物危害状；
（2）受害率≤25%；
（3）无明显恶性杂草
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）受害率≤20%；
（3）无恶性及明显影响景观的杂草


4.3.3 草坪草地养护应符合以下规定：
1 自然留野区不宜种植草坪。
2 草坪草地养护质量应符合表4.3.3的规定。
表4.3.3 草坪草地养护质量要求
	项目
	自然留野区
	生态景观区
	游憩赏景区

	景观
	宜保持草地植物自然景观
	（1）草地可适当保留野花野草斑块；
（2）草坪外观较均匀
	（1）草地草面基本平整，活动场地草高应小于10cm，非活动场地草高应小于15cm；
（2）草坪外观均匀

	生长
	宜自然更新
	草坪草地无明显空秃，不影响景观

	排灌
	自然坡度排水，沟渠畅通
	（1）排灌水设施完好；
（2）植株无明显失水萎蔫现象

	有害生物控制
	无明显恶性杂草
	无恶性杂草


4.4 水生植物
4.4.1 水生植物养护应符合以下规定：
1 水生植物应进行密度管理，控制植物生长范围，防止溢生。
2 应根据季节变化和水位变动调整养护方案，保持水体景观和生态平衡。
3 具有净化水质功能的水生植物群落，应予以重点保护和适度养护，维护其生态功能。
4 每年宜冬修。
4.4.2 水生植物养护质量应符合表4.4.2的规定。
表4.4.2 水生植物养护质量要求
	项目
	自然留野区
	生态景观区
	游憩赏景区

	景观
	保持水生植物自然景观
	（1）配置科学，种植密度合理，景观优美，花、叶色纯，观赏花、叶植株期长；
（2）浮水植物生长面积应小于水域面积的30%
	（1）配置科学，种植密度合理，景观特色鲜明，花、叶色纯，观赏花、叶植株期长；
（2）浮水植物生长面积应小于水域面积的30%；
（3）生长期枯黄衰老叶片及植株较少

	生长
	（1）植株生长基本正常；
（2）非休眠期枯萎植株≤20%
	（1）植株生长较好，保持形态特征；
（2）非休眠期枯萎植株≤15%
	（1）植株生长较好，形态特征明显；
（2）非休眠期枯萎植株≤10%

	有害生物控制
	（1）无严重有害生物危害状；
（2）控制蔓延性恶性杂草
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）杂草较少，无明显恶性杂草


4.5 竹类
4.5.1 竹类植物养护应符合以下规定：
1 竹类养护以“边界可控、群落稳定、疏密适度、生态协调”为原则。散生竹重点控蔓延、防溢生；丛生竹重点修株形、提长势；混生竹兼顾边界管控与林分优化。
2 对生长过密、生长不良和病虫害严重的竹林，应及时疏伐和清理，保持竹林通风透光。
3 笋期应加强保护，防止人为破坏和过度采挖。
4.5.2 竹类植物养护质量应符合表4.5.2的规定。
表4.5.2 竹类植物养护质量要求
	[bookmark: _Hlk230205135]项目
	自然留野区
	生态景观区
	游憩赏景区

	景观
	林相基本完整
	（1）林相基本完整；
（2）死竹、枯竹、倾斜竹、破损竹≤10%；
（3）土面基本平滑，无明显坑洼，竹叶覆盖基本均匀
	（1）林相完整，疏密合理；
（2）死竹、枯竹、倾斜竹、破损竹≤6%；
（3）土面自然平滑，无明显坑洼，竹叶覆盖均匀

	生长
	（1）竹林、竹丛通风透光，植株生长良好；
（2）新老竹生长比例基本适当
	（1）竹林、竹丛通风透光，生长健康，无明显开花现象；
（2）新老竹生长比例适当，影响景观的老竹≤40%；
（3）竹鞭无明显裸露
	（1）竹林、竹丛通风透光，生长健壮，无明显死竹和开花现象；
（2）新老竹生长比例适当，影响景观的老竹≤30%；
（3）竹鞭无明显裸露

	修剪
	适当抽稀生长过密的竹株（以老竹为主）

	排灌
	排水通畅，竹类生长期内无失水萎蔫现象

	有害生物控制
	（1）无严重有害生物危害状；
（2）无明显恶性杂草
	（1）无明显有害生物危害状；
（2）无明显影响景观的杂草


4.6 土壤维护
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4.6.1土壤维护应符合以下规定：
1 自然留野区宜减少除草、松土等人工措施，保护土壤生物，以自然凋落物自肥为主，就地养分循环。
2 生态景观区和游憩赏景区土壤裸露区域宜选用有机覆盖物覆盖。
3 喜肥和开花植物宜每年秋末至初春之间施肥一次。
4.6.2 绿带内禁止擅自碾压、开挖或推入渣土、建筑垃圾。
4.7 水体维护
4.7.1 水体维护应符合以下规定：
1 水面应清洁，无异味异色，无垃圾杂物。
2 生态景观区和游憩赏景区应适时打捞水面枯枝落叶，并处置水生生物残株。
3 打捞的废弃物应闭环处理，不得岸边堆放及回抛入水体。
4 水体水位持续低于设计常水位0.3m以上且影响水生植物生长或景观效果时，应及时补水。
4.7.2 台风暴雨季节应加强水位调控和安全措施防控。
4.8 生物多样性保护
4.8.1 应保护乡土动植物，保留鸟巢、兽穴及隐蔽地树木，保护野生动物栖息地和生物通道。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]4.8.2发现外来入侵动植物应及时进行防控。外来入侵植物宜优先采用人工或机械清除方法，清除后应适时补植乡土植物；外来入侵动物宜优先采取物理阻隔、人工捕捉等无害化手段处置。
4.8.3 植物调整改造宜配置食源植物和蜜源植物，增加能为鸟类和昆虫提供食物来源的乡土植物种类，宜设置本杰士堆、昆虫旅馆、巢箱等设施，为野生动物提供庇护和繁殖场所。
4.8.4 工程施工时应避开保护物种的栖息地，施工后应及时恢复原有绿化植被和动物栖息地，保持生物通道连通性。
4.8.5应控制照明强度和时间，减少光污染对夜行性动物行为和生理节律的干扰。非夜间开放区域因安全需要必须设置照明的，应选用暖色调、低亮度的灯具，并采取遮光措施，减少光溢出。


5  设施维护

5.1 一般规定
5.1.1 各类设施应保持完好，运作正常，并定期检查，损坏应及时维修、更新。
5.1.2 调整改造、施工后应及时恢复相关设施设备，正常运行使用。
5.2 基础设施
5.2.1 基础设施包括道路（含外环绿道）、地坪、桥梁、停车场地、标牌、标识、导向系统、给排水设施、灯光和照明、水景设施、围栏和围墙、无障碍设施、假山叠石和雕塑等。
5.2.2 基础设施维护应符合以下规定：
1 应设置并维护好防火、水域安全等标识标牌。
2 外环绿道出入口应设置并维护好导引指示标识标牌。
3 环城绿带与道路绿化、涵洞间的隔离网、界桩、标牌等配套设施应及时维护，发现缺失及时更换。
4 安全、导引、宣传等各类标牌、标识应采用耐候、耐腐蚀材料制作，内容清晰、规范、无遮挡、设施完好，并定期检查更新，不得出现破损、褪色、字迹模糊等现象。
5 道路、地坪、围栏等设施每月至少巡查一次，发现破损或安全隐患应及时维修。每季度应进行一次专项检查和维护，确保路面平整、标线清晰、设施完好。
5.2.3 基础设施维护质量应符合表5.2.3的规定。
表5.2.3 基础设施维护质量要求
	项目
	质量要求

	道路、地坪、桥梁
	（1）各种铺装面、侧石、台阶、斜坡等安全、无损缺、无积水；
（2）道路地坪清洁、平整，应急通道畅通；
（3）桥梁结构稳固安全无隐患，桥面平整，栏杆完整无破损

	停车场地
	（1）平整整洁，车位有明显标志；
（2）收费停车场应明示收费标准

	标牌、标识、
导向系统
	标牌、标识、导向系统设置应符合现行上海市地方标准《绿化和市容公共信息图形标志设置规范》DB31/T 607相关规定

	给排水设施
	（1）管道通畅，上水无污染，下水无阻截；
（2）外露的窨井、进水口、给水口等设施保持清洁、完整无损，无隐患；
（3）防汛、消防等设施设备保持完好，正常使用

	灯光和照明
	（1）完整、整洁，有固定开关时间，正常运行；
（2）管线设施完好，无带电裸露部位；
（3）线网入地

	水景设施
	（1）景观小品、水质净化等设施安全、正常运行；
（2）亲水平台、驳岸、池壁、汀步、石矶等安全稳固、完整

	围栏和围墙
	外观统一，材质环保，完整、无缺损

	无障碍设施
	（1）外观整洁、安装牢固、无损坏，损坏后及时维修、更新；
（2）提示标识明显，不得阻挡或占用；
（3）无障碍设施维护应符合现行国家标准《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642相关规定

	假山叠石和雕塑
	（1）完整、安全、稳固；
（2）不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设备；
（3）假山四周及石缝不得有影响安全的杂草、杂物


5.3 服务设施
5.3.1 服务设施包括建（构）筑物、厕所、垃圾箱、园桌和椅凳、儿童游乐设施、休闲健身设施、科普设施、宣传设施等。
5.3.2 服务设施维护应符合以下规定：
1 厕所应保持清洁卫生，设施完好，定期消毒。
2 垃圾箱应分类设置，保持箱体内外清洁。
3 儿童游乐设施根据类型应符合现行国家标准《大型游乐设施安全规范》 GB8408或《小型游乐设施安全规范》GB 34272相关规定。
4 活动搭建的演出场所舞台、看台等设施的安全维护应符合现行行业标准《演出场所安全技术要求 第2部分：临时搭建演出场所舞台、看台安全技术要求》WH/T 42 相关规定。
5.3.3 服务设施维护质量应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 服务设施维护质量要求
	项目
	质量要求

	建（构）筑物
	（1）外观整洁，构件和各项设施完整无损；
（2）室内陈设清洁、完好，周边环境整洁；
（3）结构、装修和设备安全无隐患，无违章违法建（构）筑物；
（4）游客中心（驿站）、管理服务用房、道班房内消防设施设备齐全，定期检修；配备专职或兼职管理人员，安全保卫措施到位；
（5）养护道班房内应急、日常养护设施设备应齐全，存放安全，定期检修；配备专职或兼职管理人员，安全保卫措施到位；
（6）建（构）筑物服务设施不得挪作他用

	厕所
	（1）外墙整洁，设施完好，正常使用；
（2）干净无异味

	垃圾箱
	（1）外观清洁、完整，及时清运，箱内无陈积垃圾；
（2）箱体周围2m范围内地面整洁，无垃圾

	园桌和椅凳
	（1）分布合理，位置固定，整洁美观，无损坏；
（2）同一地块内材质、形式相对统一；
（3）维修与油漆时，设置明显标志

	儿童游乐设施
	（1）设施清洁，周边环境整洁，色彩常新；
（2）设施明示生产单位、使用要求及操作规程；
（3）设施定期维护、检修，运行正常；
（4）游园高峰时期配备专职或兼职管理人员，安全保卫措施到位

	休闲健身设施
	（1）设施清洁，周边环境整洁，色彩常新；
（2）设施明示生产单位、使用要求及操作规程；
（3）设施定期维护、检修，运行正常

	科普设施
	（1）位置恰当，内容准确，整洁美观，构件完好，定期检修

	宣传设施
	（1）位置恰当，整洁美观，构件完好，定期检修；
（2）内容丰富、健康，陈列材料及时更换


5.4 养护设施
5.4.1 养护设施包括防火监控设施、广播系统和监控设施、生产作业车辆、绿化植物废弃物处置场、垃圾房、监测设施、安全设施、动物庇护设施等。
5.4.2 养护设施维护应符合以下规定：
1 养护设施应有专人负责维护并做好记录。
2 绿化植物废弃物处置场、垃圾房等养护设施应与游憩赏景区有效隔离，养护设施运行维护不得影响休闲游憩功能。
5.4.3 养护设施维护质量应符合表5.4.3的规定。
表5.4.3 养护设施维护质量要求
	项目
	质量要求

	防火监控设施
	（1）防火监控中心、监控塔周边环境整洁、卫生；
（2）设施设备完好，定期维护、检修，运行正常；
（3）消防、治安设施设备齐全，定期检修；
（4）进出通道通畅，无占用现象

	广播系统和监控设施
	（1）专人负责管理，定期检查并有专业人员检修维护，外观整洁，正常运行；
（2）广播内容须符合国家规定，严禁违反国家法律法规；
（3）监控记录、检修维护记录定期存档

	生产作业车辆
	（1）作业车辆定期保养、检修，运行正常；
（2）驾驶员和操作员持证上岗；
（3）生产作业车辆应有工作车辆标识

	绿化植物废弃物处置场
	枯枝粉碎场等维护质量要求应符合现行国家标准《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》GB/T 31755相关规定

	垃圾房
	地面排水良好，设置分类标识，定期消毒，无异味、无蚊蝇滋生

	监测设施
	（1）外观及周边环境整洁，结构安全；
（2）设备定期维护、检修，运行正常

	安全设施
	定期检修更新，消防、急救及相关器材、设备正常使用，消防通道保持畅通

	动物庇护设施
	（1）外观整洁无损，结构安全；
（2）定期维护、运行正常



6  其他维护

6.1 保洁
6.1.1 应保持绿带环境整洁，无明显垃圾及杂物堆放。
6.1.2 保洁作业应保护绿化，不得损坏花草树木。
6.1.3 应按垃圾分类要求分类处置，及时清运，不得焚烧。
6.2 巡查
6.2.1 应开展日常巡查、专项巡查，发现问题应及时记录并处置。
6.2.2 日常巡查应符合以下规定：
1 定期开展养护管理日常巡查，自然留野区每周至少全覆盖2次，生态景观区每日至少全覆盖1次，游憩赏景区每日至少全覆盖2次。
2 应重点巡查植物长势、设施维护、安全管理等内容，发现问题隐患，及时采取相应措施消除隐患。
6.2.3 专项巡查应符合以下规定：
1 秋冬季、清明节等防火重点时段，应开展防火专项巡查，重点巡视枯枝落叶层、祭祀、周边居民生产生活用火等，发现安全隐患，及时采取枯枝落叶清运、明火使用劝导等方式处置，防范火灾发生。
2 暑热、寒冷等极端天气来临前后，应开展抗旱、防冻专项巡查，重点巡视植物、设施的抗旱、防冻情况，发现隐患及时采取植物浇水保湿、遮阳防护、培土护根以及设施包裹保温等相应措施，保护植物与设施。
3 台风、暴雨等极端天气来临前，应开展极端天气专项巡查，重点巡查植物、设施安全隐患，采取树木绑扎、枯枝修剪、排水沟清理等措施，消除安全隐患。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]4 节假日或重要活动期间应开展安全巡查，每季度至少开展1次有害生物专项巡查。
6.2.4宜使用智能化手段，提高巡查效率和精准度。
6.2.5 巡查发现擅自搭建、设摊经营、毁绿占绿、偷倒渣土等行为，应及时劝阻制止并上报相关部门处理。
6.2.6 应建立公众反馈信息渠道和快速响应机制，及时处理市民反映的绿化、设施、安全等问题。
6.3 防灾减灾
6.3.1 防灾减灾工作应符合以下规定：
1 各类灾害预防和灾后处置应预案健全、制度完善。
2 各类防灾抗灾物资应配备齐全，定期检修，统一存放专用仓库并建立台账，每年开展一次盘点，保障物资完好充足、取用便捷。
3 环城绿带管理部门应组建应急抢险队伍，并开展防灾减灾知识与技能培训。
4 环城绿带管理部门应关注气象信息，提前做好防灾减灾预防措施。灾害发生按预案妥善处置、及时上报。
6.3.2 防汛防台应符合以下规定：
1 汛期及台风季节应根据预警信息，及时做好林木培土加固、疏枝、排水沟渠疏通等预防工作。
2 灾害天气过后应及时采取相应措施，清理沟渠排出积水，扶正倒木，修剪折枝，适时补植，加强部门联动，妥善处理树线矛盾，疏通道路。
6.3.3 火灾防控应符合以下规定：
1 清明、冬至、元宵、春节等传统节日期间应加强防火安全宣传。
2 消防通道应保持通畅，消防设施设备应运转正常。
3 发现火灾隐患应及时处置，发现火情应在确保自身安全前提下采取措施防止火情蔓延，并同步报告有关部门。
4 若发生火灾，应按现行行业标准《森林火灾扑救技术规程》LY/T 1679相关规定执行。
6.3.4 疫病疫情防控应符合以下规定：
1 发现环城绿带内具有传染性或高致病性疫病疫情后应及时上报管理部门和相关卫生防疫部门。
2 疫病疫情发生后应积极配合相关部门做好处置工作。
3 环城绿带管理部门应加强植物疫病疫情防控知识培训，养护人员应掌握常见疫病疫情的识别和报告程序。
6.3.5 环城绿带内划定的应急避难场所应保持空置状态，照明、供水、厕所等应急设施应定期检查维护，突发灾情时能即时使用。
6.4 养护台账
6.4.1权属单位和养护单位应建立完整的养护记录、台账，分类整理，定期归档。
6.4.2 养护台账包括养护合同、资产档案、管理措施、养护日志等。
6.4.3 应逐步推进台账管理及数据处理的数字化、信息化。
6.4.4应建立归档台账查阅登记管理制度，明确查阅权限，保障信息安全。
6.4.5应协助相关管理部门开展资产清查、森林普查、资源统计、投诉处置、志愿者服务管理、改造前期勘察等工作。



本标准用词说明

1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非做不可的：
正面词采用“必须”；
反面词为“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应照做的规定：
正面词采用“应”；
反面词为“不应”或“不得”。
3）表示允许选择，条件许可时优先应做的：
正面词采用“宜”；
反面词为“不宜”。
2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，用语为：“应按……执行”或“应符合……要求（规定）”。
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1  总  则

1.0.1 本标准根据《上海市绿化条例》《上海市公园管理条例》《上海市森林管理规定》《上海市环城绿带管理办法》等法律法规实施修订，锚定 “生态、安全”总体目标，实行分类分区梯度养护。
养护以生态为基，兼顾水体、消防、极端天气、设施运行、外来生物入侵等风险安全防控，实现环城绿带生态、社会和经济效益的可持续发展。生态效益通过生态养护，促进植被自然演替，恢复动植物、土壤微生物群落，构建完整的生态循环，发挥滞尘、降温、涵养水源、固碳释氧、削减面源污染等生态服务功能，筑牢城市生态安全屏障。社会效益通过为市民提供休闲活动、慢行游憩、自然科普等生态空间，完善便民服务，保障公众绿化使用权益，普及生态文明理念。经济效益通过分区养护减少人工投入，提升财政养护资金使用效率；规范作业流程推动养护行业专业化发展；依托优质生态资源推动科普教育、休闲活动产业发展，实现生态资源长效增值。
1.0.2标准仅约束绿化养护作业，河道主干水体、市政道路、高压管线等权属不属于环城绿带管理部门的设施，执行相应行业主管部门规范要求。同时，依据《上海市城市总体规划（2017-2035）》“环、楔、廊、园、林”市域生态空间总体布局，环城绿带、楔形绿地、生态间隔带共同组成“一大环”环城生态公园带核心骨架，三者同属城市结构性生态廊道，发挥生态隔离、生物连通、城市安全缓冲等效能，因此楔形绿地和生态间隔带养护可参照本标准。


2  术  语

2.0.2 结合环城绿带现状实际，将远离主游线、人为活动少、营建近自然生境，为本土生物提供栖息保育地的区域定位为自然留野区。“再野化”指减少修剪、除草、清理枯枝落叶等人工干预，保留原生自然更新苗、凋落物、原生灌草、自然洼地，强调自然恢复与自然野趣，不追求整齐景观；枯枝落叶、倒木可为昆虫、小型兽类提供觅食、越冬场所，是维持生物多样性的关键生境，区域内弱化人工规整作业。
2.0.3 生态景观区定位为生态缓冲过渡带，衔接自然留野区与人流较多的游憩赏景区。采用乡土复层混交林提升水土保持、降噪滞尘能力，适度保留林下覆盖层，维持土壤养分循环；同时，少量清理杂草，兼顾基础景观和整洁度，平衡生态功能与轻度游憩需求。
2.0.4 游憩赏景区临近出入口、广场、滨水节点，人流集中，核心功能为满足市民游憩赏景需求。区域范围内配套设置便民服务设施，适当采用造型植物、观花观色叶树种打造季相景观；区域人工养护干预程度最高，对树形、地被、水体整洁度、开花效果均设置相应细化养护指标。
2.0.5 生态养护区别于传统“重修剪、重除草、重药剂”的景观养护，以生态系统稳定为核心，通过低人工干预措施，依靠群落自然更新降低养护成本；优先利用植物自身抗性和生态平衡制约抵御病虫害，减少化学药剂使用，构建可自我循环的绿地生态系统。
2.0.6 环城绿带建成多年，存在植株过密、优势树种单一、郁闭度过高、生物多样性不高等问题。本条明确优化路径：遵循自然演替规律，间密留疏、去弱留强，合理调控郁闭度；通过人工适度干预调整，形成多层次、多树种、稳定共生、可自然更新的群落结构，降低病虫害爆发概率。
2.0.7 生物通道包括林下连通带、桥洞连通带、植被廊道、水系连通带等，保障鸟类、小型兽类、两栖类生物跨区域活动；环城绿带内施工、改造将影响生物通道作用发挥，施工完毕后须尽快恢复。


3  基本规定

3.0.1 绿化养护聚焦核心绿化作业，是环城绿带养护工作的重心环节；设施维护承载通行、服务、生产、安全等功能，分为基础设施、服务设施、养护设施三类，保障游憩与养护作业正常开展；其他维护发挥综合管理保障效能，维持环境面貌，保障各类安全风险有效防控，养护台账全过程管理。
3.0.3 《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19是上海市园林绿化养护规范，环城绿带基础养护操作、通用质量要求以此为基础，本标准针对三类分区增设差异化条款，通用操作不再重复赘述。



4  绿化养护

4.1 一般规定
4.1.1 分类指树木、地被和草坪草地、水生植物、竹类、土壤、水体、生物多样性保护等。分区指自然留野区、生态景观区、游憩赏景区。
根据分区定位实施不同干预强度的差异化养护。人工干预程度：自然留野区＜生态景观区＜游憩赏景区。同一分区内树木、地被和草坪草地、水生植物、竹类养护分类设置相应量化质量指标。属地管理部门根据实际情况，划定分区、开展养护，可根据布局调整、服务需求等变化，动态调整分区。
4.1.2 乡土植物适配上海本地气候、土壤，抗逆性强、养护成本低，可为本土昆虫、鸟类提供天然食源；改造中优先选用浆果、蜜源类乡土树种，避免外来入侵植物，减少高养护成本的外来品种使用，提升生物多样性。乡土适生树种和地产草种品种可参考上海市绿化和市容管理局印发的《上海市乡土适生树种和地产草种应用名录》。
4.1.3 群落优化应间密留疏，去弱留强，自然留野区内保留自然更新苗。属地管理部门可根据区域实际情况，制定群落优化实施方案，明确保留树种、密度等，避免林下自生苗木“一刀切”清除，促进植被自然演替。
4.1.4 根据《绿化植物保护技术标准》DG/TJ 08-35，本市植物重点检疫对象为松材线虫、美国白蛾、苹果蠹蛾、红脂大小蠹、双钩异翅长蠹、杨干象、锈色棕榈象、青杨脊虎天牛、扶桑绵粉蚧、红火蚁、枣实蝇、落叶松枯梢病菌、松疱锈病菌、薇甘菊等。
4.1.5 根据《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》GB/T 31755，绿化植物废弃物处理场地应远离水源及生物通道等敏感区域，废弃物实行分类堆放，普通植物残体与病腐风险类残体分开处置；场地应落实防火、降尘降噪措施，加强料堆温度巡查检查，及时周转物料防范自燃，防止病虫滋生及异味扩散；渗滤液不得直排水体，杜绝混入塑料、金属等异物，建立来源、处置量及产物去向的闭环台账；场地停用后应及时清场，恢复原有植被生境，消除二次污染风险。
4.1.6 环城绿带涉及与河道、电力高压走廊、市政道路交界的养护区域，各区管理部门应建立绿带管理单位与水务、电力、交通等部门常态化协同联动机制，对交界区域的设施维护、树木修剪、应急抢险等明确作业界面，保持信息互通，消除养护盲区。
4.2 树木
4.2.2 自然留野区的树木生长应遵循群落自然演替规律，可适度保留无安全隐患的枯立木、倒木；自然枯死木株数占比宜控制在10%以内。当发生病虫害或立地胁迫造成树木成片死亡，枯死木株数占比大于10%或连片死亡斑块超过 0.2hm²时，应开展成因排查，实施卫生清理，补植乡土树种，抑制有害生物扩散，维持林分稳定。
生态景观区、游憩赏景区树木的有害生物防控质量分别参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录A树木养护质量等级表有害生物防控三级、二级制定。游人较多区域应注重防控影响游园体验的食叶性、刺吸性害虫。
4.3 地被和草坪草地
4.3.1 自然留野区强调生态自然、生物多样性保护，不宜设置草坪区域，自生杂草、野花作为原生地被保留，减少人工整地、播种干预。恶性杂草因其具有极强适应能力、竞争能力与繁殖能力，侵占性强、蔓延迅速，易排挤其他植物并形成优势种群，需要纳入日常养护防控，零星点状、片状发生即应采取连根挖除、清运、补植乡土植被等措施，并持续监测防止蔓延。上海主要恶性杂草有加拿大一枝黄花、葎草、一年蓬、铜钱草等。
4.3.2 自然留野区地被保持生态自然，核心是减少人工干预，不刻意营造规整单一的人工地被。允许乡土草本自然萌发、凋落物自然留存，形成复合地表覆盖，发挥涵养土壤、保育本土昆虫等生态功能；但并非放任所有植物无序生长，应针对性清除恶性外来入侵物种，防范病虫害大面积爆发，平衡自然野化效果与生态风险。
生态景观区、游憩景观区地被植物覆盖率参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录D地被植物养护质量等级表覆盖率三级、一级制定。
自然留野区、生态景观区和游憩赏景区有害生物防控受害率参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录D地被植物养护质量等级表有害生物受害率近自然混植地被、单植地被三级和混植地被二级制定。
4.3.3 生态景观区草坪景观养护质量等级参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录C.1观赏性草坪养护质量等级和C.2开放型草坪养护质量等级均一性要求二级制定。游憩赏景区草坪景观养护质量等级参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录C.1观赏性草坪养护质量等级和C.2开放型草坪养护质量等级均一性要求一级制定。游憩赏景区草地景观养护质量等级参照本标准2017版表3.3.2生态休憩绿地草面修剪质量要求制定。
4.4 水生植物
4.4.1 溢生指限定种植范围内的水生、湿生植物超出管控边界向外蔓延、过度增殖溢出。应防止水生植物溢生，定期清理。
4.4.2 自然留野区、生态景观区、游憩赏景区水生植物生长对非休眠期枯萎植株的控制要求分别参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录E水生植物养护质量等级四级、三级、二级制定。生态景观区、游憩赏景区景观中浮水植物生长面积参照本标准2017版表3.4.1生态休憩绿地景观水生植物总量控制要求制定。
4.5 竹类
4.5.1 竹类鞭根蔓延性强、扩张速度快，极易侵占周边植被生长空间。长期无序生长易形成单一竹林群落，抑制林下植物自然更新，造成植被结构单一、生境同质化，进而导致绿地生物多样性降低。因此养护中需通过边界阻隔、控鞭清笋、适度疏伐等措施，限制竹类过度扩张，保留林下伴生植被生长条件，维持群落结构稳定与生物多样性。
4.5.2 1至3年生为新竹，生长活力强，具备发笋供鞭能力；散生、混生竹6年及以上为老竹；丛生竹老化更快，部分丛生竹5年以上即可判定为老竹；养护中应结合竹株长势综合判断，不能仅看竹龄。老竹光合、发笋能力衰退，易出现枯枝、感病现象。养护应保留健壮新竹与中龄竹，择伐衰老老竹，优化林分年龄结构，改善林内通风透光；严禁一次性大量伐除老竹，保障竹林正常更新与群落稳定。生态景观区、游憩赏景区的死竹、枯竹、倾斜竹、破损竹控制率分别参照《园林绿化养护标准》DG/TJ 08-19附录F竹类养护质量等级三级、二级制定。
4.6 土壤维护
4.6.1 自然留野区土壤保育基本不松土、除草，依靠枯枝落叶自然腐殖形成有机质，实现原地养分循环，保护土壤蚯蚓、微生物群落；生态景观区、游憩赏景区裸露土覆盖树皮等有机物，减少水土流失；开花、观果植物每年秋冬季施有机肥，补充土壤养分。
4.6.2 全域禁止碾压、开挖、倾倒未经处置的渣土：硬质碾压会板结土壤，建筑垃圾改变土壤酸碱度，破坏植物根系生长环境。 
4.7 水体维护
4.7.1水体维护要求适用于环城绿带管理部门自管水体。
4.8 生物多样性保护
4.8.2 福寿螺等外来入侵动物，繁殖能力极强，取食水生植物，破坏湿地与水体原生植被，挤压本土水生生物生存空间；它是广州管圆线虫的中间宿主，存在公共卫生风险。养护中应结合巡护开展监测、清除等管控措施，抑制其扩散。养护中应劝阻盲目放生行为，防范外来入侵物种破坏原生生态系统。
4.8.3 本杰士堆是由枝条、石块、落叶、表土堆叠形成的多孔隙人工生态构筑物，内部孔隙可为小型兽类、两栖类、昆虫提供藏身、避敌、越冬空间，堆体可自然演替生长乡土植物，同时实现园林废弃物就地生态化利用。
昆虫旅馆（昆虫屋）是采用竹筒、枯木、松果、秸秆、瓦片等天然材料组合搭建的昆虫人工栖息设施。针对传粉昆虫、天敌昆虫的生活习性设置不同栖息空腔，供独居蜂、草蛉、瓢虫等昆虫栖息、产卵、越冬，有利于提升绿地有益昆虫种群数量，强化绿地自然控害能力。
巢箱（人工巢箱）是模拟树洞等天然巢位人工制作的箱体设施，悬挂于乔木枝干上，主要供洞巢鸟类栖息、筑巢繁殖，部分型式也可兼顾蝙蝠、小型兽类使用；可弥补城市天然树洞资源不足，招引鸟类定居繁衍。
4.8.5 强光、冷白光会干扰夜行性昆虫、两栖动物觅食繁殖，破坏生物节律；夜间区域照明应选用暖光、低亮度灯具，加装遮光板控制光线外溢，可减少生态干扰。


5  设施维护

5.1 一般规定
5.1.1 属地管理部门应制定设施设备管理相关规定，明确各类设施设备巡检、维护、维修、更新的周期和要求，保障设施正常使用，满足养护、管理、服务等功能需求。
5.2 基础设施
5.2.3无障碍设施保障特殊人群通行安全与使用权益。应保持坡道、盲道、扶手、触感铺装、提示标识完好平整、连续畅通；应及时处置破损、沉降、锈蚀、松动、积水等问题，严禁绿植、杂物侵占无障碍通行空间；应定期巡检维护，保障设施功能完好可用，不得擅自改变无障碍设施原有功能。
5.3 服务设施
5.3.2 儿童游乐设施使用需求大、频次高，应加强巡视管理，游园高峰专人值守，维持秩序，合理使用，保障安全。水上游乐项目应配备必要的救生设施设备和救生人员，做好相应安全防护，并加强项目运营水域的安全巡查。
5.4 养护设施
5.4.1 养护设施由养护单位管理和使用，包含防火监控、作业车辆、绿化废弃物处置场、动物庇护设施等。
5.4.3 监测设施包括气象、水文、土壤等生态自然环境监测设施；安全设施包括防火、防盗、人流量监测等设施。
动物庇护设施指本杰士堆、昆虫旅馆、巢箱等人工生境设施，可为本土昆虫、鸟类及小型野生动物提供栖息、越冬与繁殖场所。养护作业中不得随意拆除扰动，应定期排查结构安全，修缮破损，管控有害生物，保留适宜栖息基质，兼顾野生动物庇护与游园安全。



6  其他维护

6.1 保洁
6.1.2保洁作业时应注意避开苗木根系、树冠，减少破坏，禁止踩踏、碾压绿植。
6.2 巡查
6.2.6 养护单位无行政执法权，巡查发现毁绿、偷倒渣土、违规经营等行为，应及时劝阻，同步上报绿化、城管、公安等相关部门处置。
6.3 防灾减灾
6.3.1 防灾减灾物资主要包括防台防汛排涝、林木倒伏抢险、森林防火、抗旱、抗雪防冻、有害生物防控等物资。
[bookmark: _GoBack]6.3.3 环城绿带面积大，枯枝落叶易燃，重点时节应加强防火宣传，消防通道、灭火设备常年保持可用，火情处置优先保障人员安全。火灾扑救流程执行《森林火灾扑救技术规程》LY/T1679相关要求。
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